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ANEXA 4

MODEL DOSAR DE APLICARE

Specificații de preț


	Denumire
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Preț unitar
MDL 
(TVA 0%)
	Suma
MDL
(TVA 0%)
	Termenul de livrare

	Proiectarea, instalarea, conectarea la rețea și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic hibrid cu puterea instalată de 30 kW pe acoperișul grădiniței
	contract
	1
	
	
	Până la 90 zile calendaristice de la semnarea contractului

	Total
	
	
	
	
	

















	Nr.
	Denumire
	UM
	Cantitatea
	Preț
MDL 
(TVA 0%)
	Suma
MDL
(TVA 0%)
	Termen de implementare

	1.
	Elaborarea și avizarea documentației de proiect
	set
	
	
	
	

	2.
	Invertor hibrid (model/tip)
	buc
	
	
	
	

	3.
	Panouri solare monocristaline
(model/tip) putere ≥600 W
	buc
	
	
	
	

	4.
	Acumulatoare	≥60kWh
(model/tip)
	set
	
	
	
	

	5.
	Optimizatoare pentru panouri (model/tip) 
	set
	
	
	
	

	6.
	Cabluri, tablouri de distribuție, aparate de comutație/protecție, accesorii (AC și DC) (model/tip)
	set
	
	
	
	

	7.
	Echipament de evidență tehnică a puterii și energiei electrice generate/consumate (model/tip)
	set
	
	
	
	

	8.
	Sistem de fixare panouri (model/tip)
	set
	
	
	
	

	9.
	Lucrări de montare și asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor
	set
	
	
	
	

	10.
	Lucrări de instalare a contoarelor inteligente. Plata pentru serviciile de desigilare/sigilare a panourilor de evidență va fi asigurată de  membrii comunității de energie.
	buc
	
	
	
	

	11.
	Lucrări de instalare a modemelor (după caz)
	buc
	
	
	
	

	12.
	Lucrări de instalare a concentratoarelor (după caz)
	buc
	
	
	
	

	13.
	Lucrări de încercări și măsurări; punerea  în  funcțiune  (PIF)  a  CEF, inclusiv conectarea la internet
	set
	
	
	
	

	14.
	Setarea sistemului informațional de gestiune a invertorului pe platforma web a producătorului
	set
	
	
	
	

	15.
	Procesul-verbal de darea în exploatare/actul de delimitare (contract) semnat între beneficiar și operatorul de rețea. Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice: actul de corespundere a  instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (după caz)
	set
	
	
	
	

	16.
	Termen de implementare la cheie, din data semnării contractului
	Luni
	-
	-
	-
	

	17.
	Garanția generală
	Luni
	-
	-
	-
	

	
	TOTAL OFERTA
	-
	-
	-
	
	



Certificatul de urbanism pentru proiectare și avizul de racordare vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.


Ofertantul:

Adresa:
Semnătura:
Numele, Prenumele:
În calitate de:
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